Лекция на тему "Неисправности системы зажигания"
 
На современных автомобилях устанавливаются различные системы зажигания: контактная, бесконтактная, электронная. При эксплуатации возникают различные неисправности системы зажигания. Можно выделить следующие общие неисправности систем зажигания:
- неисправности свечей зажигания;
- неисправности катушки зажигания;
- нарушение соединения в высоковольтной и низковольтной цепи (обрыв проводов, окисление контактов, неплотное соединение и др.).
Для электронной системы зажигания к данному списку можно добавить неисправности электронного блока управления и дефекты входных датчиков.

Бесконтактная система зажигания может иметь проблемы с транзисторным коммутатором, крышкой датчика-распределителя, центробежным и вакуумным регулятором опережения зажигания.

Основными причинами неисправностей системы зажигания являются:
- нарушение правил эксплуатации (применение некачественного бензина, нарушение периодичности обслуживания и неквалифицированное его проведение);
- использование некачественных конструктивных элементов системы (свечи, катушки зажигания, высоковольтные провода и др.);
- воздействие внешних факторов (механические повреждения, атмосферные воздействия).

Неисправности системы зажигания
Самыми распространенными неисправностями системы зажигания являются дефекты свечей зажигания. В настоящее время, когда свечи зажигания стали доступны потребителю, данная неисправность легко устраняется и не доставляет больших проблем автомобилистам.

Позитивным является и тот факт, что значительное количество неисправностей системы зажигания ушли в прошлое вместе с контактной системой зажигания и низким качеством ее элементов.

Неисправности системы зажигания могут быть диагностированы по внешним признакам. Необходимо отметить, что неисправности системы зажигания имеют общие внешние признаки с неисправностями топливной системы и неисправностями системы впрыска. Поэтому диагностика неисправностей данных систем должна проводиться в комплексе.

Внешними признаками неисправностей системы зажигания являются:
- затрудненный запуск двигателя;
- неустойчивая работа двигателя на холостом ходу;
- снижение мощности двигателя;
- повышенный расход топлива.

Внешние признаки и соответствующие им неисправности бесконтактной системы зажигания
Признаки
1. двигатель не
запускается или
запускается с трудом;
2. неустойчивая работа двигателя на холостом
ходу
Неисправности
1. обрыв (пробой) высоковольтных проводов;
2. неисправность свечей зажигания;
3. неисправность катушки зажигания;
4. пробой крышки датчика-распределителя;
5. неисправность транзисторного коммутатора;
6. неисправность датчика-распределителя

Признаки
1. повышенный расход топлива;
2. снижение мощности двигателя
Неисправности
1. неисправность свечей зажигания;
2. неисправность центробежного регулятора опережения зажигания;
3. неисправность вакуумного регулятора опережения зажигания

Внешние признаки и соответствующие им неисправности электронной системы зажигания
Признаки
1. двигатель не запускается или запускается с трудом;
2. неустойчивая работа двигателя на холостом ходу
Неисправности
1. обрыв (пробой) высоковольтных проводов;
2. неисправность свечей зажигания;
3. неисправность катушки зажигания;
4. неисправность входных датчиков (датчика частоты вращения коленчатого вала, датчика холла);
5. неисправность электронного блока управления

Признаки 
1. повышенный расход топлива;
2. снижение мощности двигателя
Неисправности
1. неисправность свечей зажигания;
2. неисправность входных датчиков;
3. неисправность электронного блока управления