ЗАДАНИЕ 20

1Выбрать номер правильного ответа:

1.1.Шаг нанесения штрихов крестов на выравнивающее стекло прикладной рамки аэрофотоаппарата

1). 5-10мм 3). 10-20мм 5). 5см

2). 30мм 4).25мм

1.2. Для контроля качества дешифрирования проверяют выполненные работы в объёме

1). 5% 3). 15-30% 5). 10-15%

2). 5-10% 4). 20%

2 Установить соответствие:

2.1. При наложении зелёного и красного получают

2.2. При наложении голубого и пурпурного получают

2.3. При наложении синего и красного получают

А. Желтый В. Пурпурный Д. Красный

Б. Зелёный Г. Белый Е. Синий

2.4. Объектив, составленный из двух простых линз с диафрагмой между ними, называется

2.5. Объектив, составленный из двух линз различной формы и диафрагмы между ними, называется

2.6. Объектив, состоящий из комбинации линз различных по форме и составу стекла, называется

А. Узкоугольный В. Широкоугольный Д. Нормальноугольный

Б. Перископ Г. Апланат Е. Анастигмат

3 Дополнить:

3.1.…………………..называется фотографическое изображение местности, составленное из рабочих площадей снимков

4. Установить логический порядок:

4.1Установите последовательность создания цифровой модели местности по материалам аэросъёмки

1. Дешифрирование снимков

2. Разработка технико-экономического проекта

3. Фотограмметрическая обработка снимков

4. Выполнение аэросъёмки

5. Получение цифровой модели местности

6. Геодезическая привязка снимков